


actiEZ监控系统安装


Hyper-V安装

新建虚拟机












看需求分配内存




选择虚拟机网卡




路径及磁盘大小




ISO文件路径






等待创建


右键设置 添加旧网络适配器 删除默认创建的 否则网卡无法使用同时无法安装




设置完成后 连接 启动




默认安装




跳过检测







重启




等待启动完成



默认 root CactiEZ



配置网卡



Ifdown eth0

Ifup eth0

先关闭后再启用网卡


配置的IP才会起作用

安装完毕测试




默认账号密码 admin 输入后要求修改新密码


Winscp登陆后台



选择是进入



复制数据库至cactiez



导入数据库



完成

