# 如何使用CactiEz添加图形监控

1. 为监控添加主机
2. 登陆要添加监控的交换设备，为设备增加SNMP协议及账号等信息。

添加SNMP

snmp-agent 建立snmp协议

snmp-agent local-engineid 000007DB7F00000100004C7E snmp引擎id号

snmp-agent community read cipher \*\*\*\* 创建snmp 密码（用于监控访问密码为wlgtwlgt123）

snmp-agent sys-info version all snmp系统版本类型为全部

snmp-agent trap enable 发送报文类型 trap 开启

1. 登陆监控页面-选择控制台-管理-主机

右上角选择-添加

1. 常规主机选项、可用性选项、SNMP选项，最下面添加以关联数据查询
2. 描述：填写设备存放地点、设备型号、设备管理IP
3. 主机名：设备管理IP
4. 主机模板：无
5. 主机存活状态检测：SNMP
6. 检测超时：400
7. 检测重试次数：1
8. SNMP版本：版本2
9. SNMP团体名称：wlgtwlgt123
10. SNMP端口：161
11. SNMP超时：500
12. 获取请求的最大OID：10
13. 已关联的数据查询：添加SNMP - 接口统计
14. 管理=图形树
15. 图形树-名称：树对象-添加节点
16. 上层对象-root
17. 树对象类型-头分支
18. 标题-具体使用地方名称
19. 排序方法-手动排序
20. 节点下添加主机
21. 上层对象-上级节点名称
22. 树对象类型-主机
23. 主机-具体某一台节点设备
24. 图形分组样式-图形模板
25. 循环归档-小时（1分钟平均值）
26. 添加新图形
27. 主机处选择新创建节点设备
28. 会在下方数据查询处刷新该设备逻辑接口、物理接口信息
29. 单点选择物理接口
30. 最下方选选择添加

CatiEz日常添加设备及接口监控基本就是这些操作，具体需要实际操作待京速开通其他业务后进行。

本文档仅供个人参考使用，不得转发。