|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日期** | **CP名称** | **观看数量** | **内网比例** | **每日最高流量** | **备注** |
| 1 | 01月07日 | 爱奇艺 | 10 | 100% | 上行：5.00G  下行：9.39G |  |
| 2 | 9月16日 | 乐视网 | 10 | 100% | 上行：98.57M  下行：251.84M |  |
| 3 | 9月16日 | 搜狐视频 | 10 | 100% | 上行：532.95M  下行：567.85M |  |
| 4 | 9月16日 | 芒果TV | 10 | 100% | 上行：59.48M  下行：26.43M |  |
| 5 | 9月16日 | PPTV | 10 | 100% | 上行：1320.61M  下行：83.94M |  |
| 6 | 9月16日 | 腾讯 | 10 | 100% | 上行：532.95M  下行：567.85M |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机房名称** | **温度%（20-30）** | **湿度% （10-80）** | **备注** |
| **廊坊宏泰美树机房** | 22.9 | 6.9 | 环境低湿 |
| **理想机房** | 25.3 | 8.6 | 环境低湿 |
| **广安门机房** | 19.7 | 26.3 |  |
| **华威桥机房** | 10.4 | 9.6 |  |
| **慧科** | 25.4 | 9.0 |  |
| **风景线机房** | 23.1 | 13.5 |  |
| **炫彩嘉轩** | 17.3 | 11.8 |  |
| **卡乐工房** | 26.3 | 15.6 |  |
| **广州广之旅机房** | 19.9 | 38.6 |  |
| **育芳园机房** | 19.2 | 38.2 |  |
| **佳汇国际A座** | 13.6 | 8.1 |  |
| **金龙酒店机房** | 23.6 | 4.7 | 环境低湿 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机房名称** | **视频清晰度**  **（是或否）** | **视野范围**  **（是或否）** | **检索、回放**  **（是或否）** | **图像记录**  **（是或否）** |
| **理想机新房** | 是 | 是 | 是 | 是 |
| **廊坊宏泰美树机房** | 是 | 是 | 是 | 是 |
| **天津机房** |  |  |  |  |
| **石景山机房** | 是 | 是 | 是 | 是 |
| **东土城机房** | 是 | 是 | 是 | 否 |
| **世纪科贸** | 是 | 是 | 是 | 是 |
| **西坝河机房** | 是 | 是 | 是 | 是 |
| **广州广之旅机房** | 是 | 是 | 是 | 是 |

1. 互联网出口： 无异常。  
   （2）主要重要客户：无异常。  
   （3）互联互通CP： 无异常。  
   （4）主要核心设备：无异常。  
   （5）主要传输链路：无异常。

（6）其他异常情况：无异常。  
（7）用户报障情况：1、丰益商务楼楼外变电设备故障物业正在进行处理，影响本地所有相关拨号业务。预计恢复时间不明具体看物业维修设备进度，如有接到用户报障望转告原因。 故障原因：楼外变压器坏了，在抢修。 处理结果：已维修完毕。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机房名称** | **三项输入电压**  **（210-240）** | | | **三项输出电压**  **（210-240）** | | | **单相输入电压**  **（210-240）** | | **单向输出电压**  **（210-240）** | **告警内容** |
| **A** | **B** | **C** | **A** | **B** | **C** |
| **理想机房** | 233.9/235.0/235.8 | | |  | | |  | 219.9 | |  |
| **廊坊机房** |  | | |  | | | 232.9 | 220.0 | |  |
| **石景山机房** |  | | |  | | | 233.6 | 219.7 | |  |
| **广安门机房** |  | | |  | | | 228.7 | 219.8 | |  |
| **西坝河机房** | 234.3/233.7/233.6 | | | 220.5/221.2/220.6 | | |  |  | |  |
| **华威桥机房** |  | | |  | | | 224.2 | 219.9 | |  |
| **慧科** |  | | |  | | | 222.8 | 220.1 | |  |
| **天洋运河** |  | | |  | | | 227.1 | 220.1 | |  |
| **风景线机房** |  | | |  | | | 228.7 | 219.7 | |  |
| **炫彩** |  | | |  | | | 227.8 | 219.8 | |  |
| **卡乐工房** |  | | |  | | | 237.2 | 219.8 | |  |
| **双兴** |  | | |  | | | 224.9 | 219.4 | |  |
| **天津福星机房** |  | | |  | | | 223.6 | 219.7 | |  |
| **广州广之旅机房** | 232.8/230.2/231.9 | | | 219.9/219.6/220.3 | | |  |  | |  |
| **商房大厦机房** |  | | |  | | | 226.4 | 219.8 | |  |
| **育芳园机房** |  | | |  | | | 226.3 | 219.9 | |  |
| **佳汇国际A座** |  | | |  | | | 231.1 | 219.8 | |  |
| **金龙国际机房** |  | | |  | | | 222.1 | 219.9 | |  |